Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

znak sprawy………………….

**Wykaz asortymentu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu/wyposażenia | Szczegóły zamówienia | Ilość |
| 1. | Kolumna mobilna | * Moc RMS/maksymalna: 400/800W
* Odtwarzacz USB MP3/WMA. Funkcja Bluetooth umożliwiająca bezprzewodowe odtwarzanie utworów z zewnętrznych urządzeń
* 1 x mikrofon bezprzewodowy VHF doręczny
* Pilot zdalnego sterowania, Funkcja REC, VOX
* Regulacja tonów niskich i wysokich
* Kontrola nad poziomem głośności i funkcją Echa w mikrofonie. Kontrola poziomu głośności.
* Wejścia mikrofonowe i liniowe
* Wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania. Uchwyt i kółka ułatwiające transport.
 | 10 kpl. |
| 2. | Zestaw nagłośnieniowy | czterokanałowy wzmacniacz, dwie kolumny z 10” głośnikami niskotonowymi oraz driverami, statywy pod kolumny, kable głośnikowe, dwa mikrofony wraz z kablami XLR | 2 kpl. |
| 3. | Mikrofony bezprzewodowe | 2 mikrofony bezprzewodowe(nadajniki) 1 odbiornik. Metalowa pokrywa odbiornikagniazdo wyjściowe sygnału - Jack 1/4" - 6,3mm symetryczny nadajnik doręczny z metalową osłoną/grillem i trójpozycyjnym przełącznikiem ON/MUTE/OFF nadajniki ze wskaźnikami zużycia baterii | 7 kpl. |
| 4. | WIEŻA CD/MP3 | Odtwarzacz płyt DVD,DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW DVD Video, CD-Audio, CD-R/RW, VCD; Obsługiwanie formatów audio: AAC, MP3, WMA; Moc RMS: 2x25W; Typ kolumn: 2-drożny; Włącznik Czasowy(sleep timer); Złącze USB; kolor obudowy- czarny, kolumny-czarny; Obsługa ID3 Tag; Regulacja jasności wyświetlacza; USB-MP3; WMA; Radio: AM, FM (UKF) Liczba stacji: 30.  | 6 kpl.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Telewizor | Klasa energetyczna A+, Przekątna ekranu 43”/108 cm, Rozdzielczość 1920 x 1080, Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-C, analogowy, Optymalizacja ruchu Picture Performance Index 200, Jasność ekranu: 260 cd/m2, Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, Dźwięk przestrzenny: Incredible Surround, Moc głośników 2 x 8 W, Regulacja tonów wysokich i niskich. Smart TV - NIE, Wi-Fi –NIE, HDMI - 2 gniazda | 2 szt. |

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena jednostkowa sprzętu brutto i netto;

2. Cena całkowita za zamówienie;

3. Termin realizacji;

4. Warunki dostawy pod wskazany adres;

5. Płatność przelewem po wystawieniu faktury VAT.

Wnioski o wyjaśnienie zapytania ofertowego proszę składać do dnia 14.03.2018r. w siedzibie ZLOP, ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra pok. 111 lub na adres e-mail: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com tel. 68 452 72 71.

 ……………………………

 (data i podpis)